**악세서리**

Beta Marine의 해상용 엔진은 다양한 종류의 스페어와 악세서리를 제공하고 있습니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **안티 사이펀 키트**  공기 배출구, 2m x 22mm 호스 및 클립 포함  안티 사이펀 키트는 엔진 냉각수가 배기관에 유입되는 지점이 수선에서 위쪽으로 15 cm 이하 일 때 엔진을 정지 시켰을 때 냉각수가 계속해서 유입되지 않도록 설치가 되어야 합니다. 안티 사이펀 밸브는 수선에서 위쪽으로 최소한 40 cm 이상 높게 설치 되어야 합니다. | Antisiphon Kit |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **밧데리 차단 스위치**  100 Amp 용  **밧데리 연결케이블**  케이블 단면적이 25 mm2 에 길이가 1m 인 밧데리 연결케이블 | Battery Isolation |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **싱글레버 콘트롤 헤드**  스피드 및 기어박스용. 측면 장착 | Single Lever Control Head |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **콘트롤 케이블**  길이3 - 7.5 m, 0.25m 단위로 공급 | 3m Control Cables |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **Centaflex type 12 & 16 커플링**  축방향 충격을 완화하는 완충 고무가 설치된 플렉서블 커플링 | CentaFlex Coupling |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **R&D 플렉시블 커플링**  소형 엔진 시리즈 구입 시 같이 공급되며 해수, 디젤 및 윤활유에 영향을 받지 않는 재질의 R&D 플렉서블 디스크. | Flexible Coupling |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **R&D 클램프 커플링**  프로펠러 샤프트 와 R&D 플렉서블 디스크에 장착. (25mm 및 1인치 보어) | Clamp Coupling |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **수냉식 배기구 키트**  3m 배기호스, 스킨피팅,스테인레스 스틸 클립 포함 | Water Cooled Exhaust Kit |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **수냉식 배기 소음기**  스테인레스 스틸 클립 포함 | Wet Exhaust Waterlock |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **건식 배기 소음기**  표준 사이즈: 68 cm(길이) x 12 cms (직경) | Dry Exhaust Silencers |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **플렉시블 연료 파이프 엔진 연결부**  엔진이 플렉서블 마운트로 장착 시 필요 | Flexible Fuel Connections |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **연료 전달/리턴 키트**  (탱크 플렉시블 파이프) 5m 구리 파이프, 엔드 피팅 포함 | Fuel Delivery Kit |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **전기식 연료 리프트 펌프** | Electric Fuel Lift Pump |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **디젤 유수 분리기** | Diesel Fuel Filter and Water Separator |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **해수 유입구 키트**  1x해수차단밸브,클립, 2m 파이프, 여과기 포함 (내경 1인치) | Water Inlet Kit |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **리모트 헤드 탱크 키트** | Remote Header Tank Kit |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **소음 감쇄 재료**  크기 1.25 m x 1m x 38 mm 로 엔진 팩킹 케이스에 맞게 절단되어 공급 | Sound Deadening Materials |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **플라스틱 박스 보관용 단거리 항해용 스페어 키트 – 소형 엔진 시리즈**  윤활유 필터x2, 연료 및 공기필터;임펠러, “O” 링, 표준 Polyvee / V 벨트,방식아연, 퓨즈 (엔진 모델에 따라 달라질 수 있음) | Short Voyage Spares Kit |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **플라스틱 박스 보관용 단거리 항해용 스페어 키트 – 중형 엔진 시리즈**  윤활유 필터x2, 연료 및 공기필터;임펠러, “O” 링, 표준 V 벨트,방식아연, 퓨즈 (엔진 모델에 따라 달라질 수 있음) | Short Voyage Spares Kit |
| http://www.betamarine.co.uk/images/Clear_Spacer.png | |
| **트래블 파워**  트래블 파워 콘트롤러 및 리모트 판넬 | Travel Panel |